
UHF WRITE H,2,4,R,"12345678"

//默认为000000000


//修改访问密码为12345678（密码必须为4个字节，8位数）



UHF GEN2 ACCESS L,"12345678"

//用12345678密码锁定访问密码区

注意：此地方锁定后为需带正常密码方可读取或写入



UHF GEN2 EPC L,"12345678"

//使用12345678密码锁定EPC区

注意;EPC锁定后无需正确密码都可以读取，需修改EPC内容需要正确密码方可修改



打印机内置访问密码为00000000（不可修改），再次使用打印机对已经修改过访问密码的标签进行操作会报错。

UHF WRITE H,2,4,E,"00010001"(写EPC)

UHF WRITE H,2,4,R,"12345678"（写访问密码）

UHF GEN2 ACCESS L,"12345678"（锁定访问密码）

UHF GEN2 EPC L,"12345678"(锁定EPC)